УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Ройял Эстейт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гурко О.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**Техническое задание**

На проведение ремонтанатяжных потолков BARRISOL в здании ТРК «Ройял Парк» на отм. + 5.40, +10.800, + 16.20, расположенного по адресу: 630049, г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, д.101

1. Заказчик: ООО «Ройял Эстейт», г. Новосибирск, Красный Проспект, 101.
2. Исходные данные:

Ремонт натяжных потолков BARRISOL в количестве:

**отм. +10.80**

D= 4700 (1032 сl) – 7 шт. (3 шт. на высоте 4 м. от пола, 4 шт. на высоте 9,4 м. от пола.)

D= 3700 (585 сl) - 7 шт. - на высоте 4 м. от пола.

D= 2200 (253 сl) – 13 шт. (8 шт. на высоте 4 м. от пола., 4 шт. на высоте 9,4 м от пола, 1 шт. на высоте 14,8 м. от пола).

D= 1200 (71 сl) - 9 шт. (6 шт. на высоте 4 м. от пола, 3 шт. на высоте 9,4 м. от пола).

**отм. + 5.40**

D= 4700 (1032 сl) - 11 шт. – на высоте 4 м. от пола

D= 2200 (253 сl) - 8 шт. – на высоте 4 м. от пола

D= 1200 (71 сl) - 8 шт. – на высоте 4 м. от пола

**отм. +16.20**

D= 4700 (1032 сl) - 2 шт. – на высоте 4 м. от пола

D= 3700 (585 сl) - 2 шт. – на высоте 4 м. от пола

D= 2200 253 сl) - 2 шт. – на высоте 4 м. от пола

D= 1200 (71 сl) - 2 шт. – на высоте 4 м. от пола

3. Состав работ:

-демонтаж потолка ПВХ

-демонтаж кластеров (ламп)

-демонтаж багета

-демонтаж блоков питания

-монтаж кластеров

-монтаж криволинейности

-монтаж багетов

-подключение блоков питания

-монтаж светопрозрачной ткани CLIPSO 308

4.Требования заказчика:

Заключение договора на проведение работ.

Работы должны проводится квалифицированным персоналом, имеющим удостоверение о допуске к работам на высоте.

Работы по ремонту выполнить в три этапа:

1 этап отм. + 10.80 - начало работ с 20.02.2019 окончание работ 20.05.2019

2 этап отм. +5.40 – начало работ с 20.06.2019 окончание работ 20.09.2019

3 этап отм. + 16.20 – начало работ с 20.09.2019 окончание работ 20.11.2019.

Работы проводятся в нерабочее время ТРК с 22 ч 30 мин по 9 ч 30 мин.

Для выполнения работ подрядчик использует свое оборудование и инструменты.

Все оборудование и материалы приобретает подрядчик.

На используемые материалы необходимо предоставить сертификаты качества, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.

Оборудование и материалы должны быть выполнены из негорючих или не поддерживающих горение составов, хорошего качества.

Материал светопрозрачная ткань CLIPSO 308, цвет белый.

Материалы должны иметь класс пожарной опасности не ниже КМ2.

Блоки питания расположить в доступном для обслуживания месте.

Расположение кластеров выполнить согласно приложенной схеме.

Гарантия на работы, материалы и оборудование должна быть не менее 5 лет.

После окончания каждого этапа исполнитель предоставляет исполнительную документацию.

Все работы должны производится в соответствии с действующими нормами и правилами.

**Схема расположения светодиодных кластеров**

 

